相机图像实时采集Demo程序

**相机配套程序由于需要支持预览，配套程序会采用丢帧模式。该demo仅支持单次固定帧数实时采集。关于相机参数控制、图像预览等功能，请采用相机配套的程序DCam-CL1.5。相机参数设置完成后，记得保存到相机中。**

**demo使用说明：**

双击运行ssdic\_sample.exe

Connect按钮连接相机，

Disconnect 按钮断开连接

Connect State 查询连接状态

Exit按钮退出程序

该demo功能：实时采集固定帧数数据，并保存为文件。

1. 帧数可设，范围1-65000， 对于帧率500fps而言， 最长采集时间130s
2. 文件格式：bin二进制格式， csv文本格式。

bin文件命名格式：acquire\_image\_[h]\_[w]\_[num]\_[time].bin

开始采集前，先设置采集帧数，

Acquire按钮进行一次采集任务，采集帧数达成后自动停止

Stop按钮可中断采集但是中断后数据无法保存。

Send按钮可发送相机控制命令，具体命令需要查询相机文档【C11512\_Series\_InstructionManual\_E.pdf】

